Формула ЛЧМ сигнала:

Где,

A – максимальное значение амплитуды

f0 – начальная частота

f1 – начальная частота

fД – частота дискретизации

n – номер отсчета

Δd – шаг приращения, равный

T – время в секундах